PCN 09\_0256

Material Set Change:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Current | JCET |
| Die Attach | Ablestik 84-1LMISR4 | Ablestik 8290 |
| Mold Compound | Sumitomo 6600H | Sumitomo G600F-B |
| Wire | 1.2 & 1.3 mil | 1.2 mil |